Kraków, 2016-03-31

**ZAMÓWIENIE ZP-7/2016**

**Dostawa zestawów kamuflowanych i podkaskowych do radiotelefonów, Nr sprawy: ZP-7/2016**

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego, na podstawie art. 25 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą (j.t - Dz. U. z 2016 r. poz. 393)

1. **Informacje ogólne:**
2. Ofertę należy przesłać **do dnia 12.04.2016 r. do godziny 10.00** w następujący sposób:
3. pocztą elektroniczną na email: [zamowienia@malopolska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia@malopolska.policja.gov.pl)

lub

1. faksem na numer: 012/61-54-887

lub

1. pisemnie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
2. Okres związania ofertą: 30 dni.
3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania (Zał. Nr 2 Formularz Ofertowy).
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik Nr 3 – projekt).
5. Zapłata za realizację zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem konta bankowego Wykonawcy.
6. Dostawa na koszt Wykonawcy na adres: KWP w Krakowie ul. Mogilska 109.
7. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później niż do 30.06.2016r.
8. Kryterium: najniższa cena brutto.
9. Oferta nie musi dotyczyć wszystkich pozycji. Podane ilości mogą ulec zmianie.
10. KWP w Krakowie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupów zarówno części jak i całości asortymentu bez podania przyczyn.
11. KWP w Krakowie zastrzega sobie prawo do wyboru części asortymentu danego Wykonawcy.

**UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.**

1. **Określenie przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów kamuflowanych/ dostawa wraz z montażem zestawów podkaskowych:**

* 1. Zestaw audio kamuflowany HAN21, 3- przewodowy zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP 3601 - w ilości 30 kompletów;
  2. Zestaw audio kamuflowany HAN21, 3 -przewodowy zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 - w ilości 20 kompletów;
  3. Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 - w ilości 20 kompletów;
  4. Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterami do radiotelefonów SepuraSTP9000 - w ilości 20 kompletów;
  5. Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterami do radiotelefonów Motorola GP 360 - w ilości 36 kompletów;
  6. Ultra lekki Zestaw słuchawkowy FTN6582 zakończony dedykowanym złączem do radiotelefonu Motorola MTH 800 - w ilości 12 kompletów;
  7. Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 - w ilości 22 kompletów;
  8. Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola GP 360 - w ilości 19 kompletów;
  9. Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP3601 - w ilości 4 kompletów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

1. **Osoby do kontaktu:**

Iwona Olszańska tel. 12 61-54-862; [zamowienia@malopolska.policja.gov.pl](mailto:zamowienia@malopolska.policja.gov.pl)

Załączniki:

1 – Opis przedmiotu zamówienia

2 – Formularz ofertowy

3 – Umowa projekt

**POZYCJA 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audiokamuflowany HAN21, 3 - przewodowy zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP 3601 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw przewodowy, trzyczęściowy,  - słuchawki typu ,,Walkman”  - adapter Hirose 12 pin do radiotelefonu Motorola DP3601,  **Opis zestawu audiokamuflowanego:**  - oddzielny przewód PTT,  - oddzielny przewód mikrofonu,  - oddzielny przewód z gniazdem słuchawkowym typu Jack 3,5 mm umożliwiającym podłączenie słuchawek typu ,,Walkman” ,  - zestaw w kolorze beżowym (cielistym),  - wpinany w złącze boczne akcesoriów radiotelefonu dedykowanym adapterem Hirose 12 pin,,  - przycisk nadawania PTT typu ,,torpedo” o średnicy max 15mm i długości max 5,7cm zamocowany na przewodzie o długości 120cm +/- 10cm,  - mikrofon o średnicy max 9mm i długości max 2,3cm zamocowany na przewodzie o długości 90cm +/- 10cm, z możliwością przypięcie do ubrania za pomącą klipsa,  - gniazdo typu Jack (złącze 3,5mm) zamocowany na przewodzie o długości 90cm +/- 10cm  umożliwiające podłączenie słuchawek typu ,,Walkman” (słuchawki dołączone do zestawu), słuchawki muszą posiadać dodatkowe gąbki (gumki) ochronne, impedancja słuchawek zapewni optymalne dopasowanie do odbiornika radiotelefonu, słuchawki koloru czarnego,  - zestaw zakończony złączem (wtyk) Hirose 12 pin zapewnia współpracę z adapterem Hiros 12 pin do radiotelefonu DMR Motorola DP3601,  - przewody zestawu kamuflowanego muszą być wzmocnione kevlarem. |

**POZYCJA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audiokamuflowany HAN21, 3 - przewodowy zakończony złączem do radiotelefonu pracującego w systemie TETRA Motorola MTH800 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw przewodowy, trzyczęściowy z interfejsem do radiotelefonu MTH 800,  - słuchawki typu ,,Walkman”  **Opis zestawu audiokamuflowanego:**  - oddzielny przewód PTT,  - oddzielny przewód mikrofonu,  - oddzielny przewód z gniazdem słuchawkowym typu Jack 3,5 mm umożliwiającym podłączenie słuchawek typu ,,Walkman” ,  - zestaw w kolorze beżowym (cielistym),  - wpinany w złącze boczne radiotelefonu i zabezpieczone wkrętem,  - przycisk nadawania PTT typu ,,torpedo” o średnicy max 15mm i długości max. 5,7cm zamocowany na przewodzie o długości 120cm +/- 10cm,  - mikrofon o średnicy max 9mm i długości max 2,3cmzamocowany na przewodzie o długości 90cm +/- 10cm, z możliwością przypięcie do ubrania za pomącą klipsa,  - gniazdo typu Jack (złącze 3,5mm) zamocowany na przewodzie o długości 90cm +/- 10cm  umożliwiające podłączenie słuchawek typu ,,Walkman” (słuchawki dołączone do zestawu), słuchawki muszą posiadać dodatkowe gąbki (gumki) ochronne, impedancja słuchawek zapewni optymalne dopasowanie do odbiornika radiotelefonu, słuchawki koloru czarnego,  - zestaw zakończony złączem do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800,  - przewody zestawu kamuflowanego muszą być wzmocnione kevlarem. |

**POZYCJA 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem do radiotelefonu TETRA Motorola MTH800spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw dwuczęściowy (mikrofonosłuchawka przewodowa z taktycznym przyciskiem PTT)  - dodatkowy przewodowy pierścionkowy przycisk PTT  - nakładka żelowa lub silikonowa  **Opis zestawu audio z mikrofonosłuchawką kostną:**  - zestaw koloru czarnego,  - zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną z interfejsem do radiotelefonu MTH800,  -odbiór i nadawanie głosu odbywa się przez mikrofonosłuchawkę umieszczoną w uchu wykorzystując zjawisko rezonansu kostnego,  - mikrofonosłuchawka zabezpieczona przed wypadaniem z ucha użytkownika dedykowaną nakładką żelową lub silikonową koloru bezbarwnego,  - zestaw wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu boczne lub dolne, zapewniające prawidłową współpracę zestawu z radiotelefonem,  - zestaw wyposażony w taktyczny przycisk nadawania PTT o średnicy min 5cm z ramką uniemożliwiającą przypadkowe jego wciśnięcie, zamontowany na przewodzie pomiędzy słuchawką a złączem do radiotelefonu, umożliwia zapięcie do ubrania za pomącą klipsa lub rzepa, wyposażony w gniazdo na dodatkowe przewodowe PTT (w formie pierścionka na palec), przewód przycisku pierścionkowego długości 100 cm ± 10cm, wpinany w zależności od potrzeb,  - przewód między zestawem mikrofonosłuchawki a przyciskiem PTT 50 cm ± 10 cm z odcinkiem spiralnym,  - przewód między terminalem radiowym a przyciskiem PTT spiralny o długości 50 cm ± 10 cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony złączem do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800,  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem. |

**POZYCJA 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu SepuraSTP9000, spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw dwuczęściowy (mikrofonosłuchawka przewodowa z taktycznym przyciskiem PTT)  - dodatkowy przewodowy pierścionkowy przycisk PTT  - nakładka żelowa lub silikonowa  - adapter Hirose 12 pin do radiotelefonu SepuraSTP9000  **Opis zestawu audio z mikrofonosłuchawką kostną:**  - zestaw koloru czarnego,  - zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną,  -odbiór i nadawanie głosu odbywa się przez mikrofonosłuchawkę umieszczoną w uchu wykorzystując zjawisko rezonansu kostnego,  - mikrofonosłuchawka zabezpieczona przed wypadaniem z ucha użytkownika dedykowaną nakładką żelową lub silikonową koloru bezbarwnego,  - zestaw wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu,  - zestaw wyposażony w taktyczny przycisk nadawania PTT o średnicy min 5cm z ramką uniemożliwiającą przypadkowe jego wciśnięcie, zamontowany na przewodzie pomiędzy słuchawką a złączem do radiotelefonu, umożliwia zapięcie do ubrania za pomącą klipsa lub rzepa, wyposażony w gniazdo na dodatkowe przewodowe PTT (w formie pierścionka na palec), przewód przycisku pierścionkowego długości 100 cm ±10 cm wpinany w zależności od potrzeb,  - przewód między zestawem mikrofonosłuchawki a przyciskiem PTT 50 ± 10 cm z odcinkiem spiralnym,  - przewód między terminalem radiowym a przyciskiem PTT spiralny o długości 50 ± 10cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony złączem (wtyk) Hirose 12 pin zapewnia współpracę z adapterem Hirose 12 pin do radiotelefonu TETRA Sepura typ STP9000,  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem. |

**POZYCJA 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola**  **GP 360 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw dwuczęściowy (mikrofonosłuchawka przewodowa z taktycznym przyciskiem PTT)  - dodatkowy przewodowy pierścionkowy przycisk PTT  - nakładka żelowa lub silikonowa  - adapter Hirose 12 pin do radiotelefonu Motorola GP360  **Opis zestawu audio z mikrofonosłuchawką kostną:**  - zestaw koloru czarnego,  - zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną,  -odbiór i nadawanie głosu odbywa się przez mikrofonosłuchawkę umieszczoną w uchu wykorzystując zjawisko rezonansu kostnego,  - mikrofonosłuchawka zabezpieczona przed wypadaniem z ucha użytkownika dedykowaną nakładką żelową lub silikonową koloru bezbarwnego,  - zestaw wpinany w złącze akcesoriów radiotelefonu,  - zestaw wyposażony w taktyczny przycisk nadawania PTT o średnicy min 5cm z ramką uniemożliwiającą przypadkowe jego wciśnięcie, zamontowany na przewodzie pomiędzy słuchawką a złączem do radiotelefonu, umożliwia zapięcie do ubrania za pomącą klipsa lub rzepa, wyposażony w gniazdo na dodatkowe przewodowe PTT (w formie pierścionka na palec), przewód przycisku pierścionkowego długości 100 cm ± 10cm, wpinany w zależności od potrzeb,  - przewód między zestawem mikrofonosłuchawki a przyciskiem PTT 50 cm± 10cm z odcinkiem spiralnym,  - przewód między terminalem radiowym a przyciskiem PTT spiralny o długości 50 cm ± 10cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony złączem (wtyk) Hirose 12 pin zapewnia współpracę z adapterem Hiros 12 pin do radiotelefonu Motorola typ GP360,  - parametry zestawu umożliwią prawidłową współpracę z innymi adapterami do radiotelefonów pracujących w systemie TETRA i DMR (zestaw odporny na zakłócenia transmisji cyfrowych),  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem. |

**POZYCJA 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Ultra lekki Zestaw słuchawkowy FTN6582 zakończony dedykowanym złączem do radiotelefonu TETRA Motorola MTH 800 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (radiotelefon nie jest przedmiotem zamówienia)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zestaw jednoczęściowy składający się z kabłąka, słuchawki, mikrofonu na giętkim pałąku z interfejsem do radiotelefonu MTH 800,  - dodatkowe gąbki mikrofonu (5 szt),  **Opis zestawu audiokamuflowanego:**  - zestaw w kolorze czarnym,  - wpinany w złącze boczne radiotelefonu i zabezpieczone wkrętem,  - słuchawka mocowane na kabłąku na lewym uchu,  - mikrofon na giętkim pałąku mocowany do kabłąka w miejscu mocowania słuchawki,  - mikrofon wyposażony w owiewkę z gąbki w kolorze czarnym (zestaw zawiera 5 zapasowych czarnych gąbek)  - przewód pomiędzy słuchawką a przyciskiem PTT o długości umożliwiającej swobodne poruszanie głową, przewód posiada spinacz mocujący do ubrania, przewód zapewnia manipulację przyciskiem PTT na wysokości mostka - klatki piersiowej użytkownika zestawu, przewód pomiędzy PTT a złączem kątowym typu mały Jack (3,5mm) powinien posiadać długość 60cm +/- 10cm,  - zestaw wpinany w złącze boczne radiotelefonu - gniazdo typu Jack (3,5mm) mocowane wkrętem do radiotelefonu,  -klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54, |

**POZYCJA 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony dedykowanym złączem do radiotelefonu TERTA Motorola**  **MTH 800 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefony nie są przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zespół składający się z mikrofonu i dwóch słuchawek z przewodem montowany w kasku  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT, przewodem i interfejsem do radiotelefonu MTH800  - przewodowy przycisk PTT na kierownicę  **Opis zestawu audio do kasku motocyklowego:**  - zestaw audio do montażu w kasku motocyklowym Nolan typ N103 i typ N104 składający się z mikrofonu na giętkim pałąku z dwoma słuchawkami, zespół zakończony wtykiem duży Jack typ Nexus 4-polowy, przewód o długości 30cm ± 10cm,  - zestaw zapewnia prawidłową komunikację radiową w trakcie jazdy motocyklem, nie ogranicza swobody ruchu motocyklisty,  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT i gniazdem typu duży Jack Negus 4-polowy zamocowanym na przewodzie o długości 30cm ± 10cm dla podłączenia zespołu audio zamontowanego w kasku.  - mikrofonogłośnik dodatkowo posiada wbudowane gniazdo na mały Jack (3.5 mm),  -zestaw umożliwia podłączenie przewodowego, rozłączalnego przycisku PTT mocowanego na kierownicy motocykla, przewodowy przycisk PTT zapewnia bezpieczny montaż na kierownicy oraz prawidłową współpracę z zestawem, przewód o długości 150cm ± 10cm,  - przewód między terminalem radiowym a mikrofonogłośnikiem z przyciskiem PTT spiralny o długości 50cm ± 10cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony złączem do radiotelefonu TETRA Motorola MTH800,  - zestaw zapewni pełną współpracę w zakresie nadawania i odbioru z radiotelefonem Motorola MTH800,  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - zestaw koloru czarnego  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem,  **Wymagania dodatkowe:**  Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu zestawów audio w kaskach motocyklowych  Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie umowy. |

**POZYCJA 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adaptere m do radiotelefonu Motorola GP 360 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefony nie są przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zespół składający się z mikrofonu i dwóch słuchawek z przewodem montowany w kasku  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT i przewodem zakończonym wtykiem Hirose 12 pin  - adapter Hirose 12 pin do radiotelefonu GP360  - przewodowy przycisk PTT na kierownicę  **Opis zestawu audio do kasku motocyklowego:**  - zestaw audio do montażu w kasku motocyklowym Nolan typ N103 i typ N104 składający się z mikrofonu na giętkim pałąku z dwoma słuchawkami, zespół zakończony wtykiem duży Jack typ Nexus 4-polowy, przewód o długości 30cm ± 10cm,  - zestaw zapewnia prawidłową komunikację radiową w trakcie jazdy motocyklem, nie ogranicza swobody ruchu motocyklisty,  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT i gniazdem typu duży Jack Nexus 4-polowy zamocowanym na przewodzie o długości 30cm ± 10cm dla podłączenia zespołu audio zamontowanego w kasku.  - mikrofonogłośnik dodatkowo posiada wbudowane gniazdo na mały Jack (3.5 mm),  -zestaw umożliwia podłączenie przewodowego, rozłączalnego przycisku PTT mocowanego na kierownicy motocykla, przewodowy przycisk PTT zapewnia bezpieczny montaż na kierownicy oraz prawidłową współpracę z zestawem, przewód o długości 150cm ± 10cm,  - przewód między terminalem radiowym a mikrofonogłośnikiem z przyciskiem PTT spiralny o długości 50cm ± 10cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony wtykiem Hirose 12 pin, zapewnia współpracę z adapterem Hirose 12 pin do radiotelefonu Motorola GP360,  - zestaw zapewni pełną współpracę w zakresie nadawania i odbioru z radiotelefonem Motorola GP360,  - parametry zestawu zapewnią prawidłową współpracę z innymi adapterami do radiotelefonów pracujących w systemie TETRA i DMR (zestaw odporny na zakłócenia transmisji cyfrowych),  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - zestaw koloru czarnego  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem,  **Wymagania dodatkowe:**  Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu zestawów audio w kaskach motocyklowych  Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie umowy. |

**POZYCJA 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** |
| **1** | **Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP3601 spełniający poniższe wymagania techniczno – funkcjonalne (**radiotelefony nie są przedmiotem zamówienia**)** |
| **1.1** | **Ukompletowanie zestawu:**  - zespół składający się z mikrofonu i dwóch słuchawek z przewodem montowany w kasku  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT i przewodem zakończonym wtykiem Hirose 12 pin  - adapter Hirose 12 pin do radiotelefonu DP3601  - przewodowy przycisk PTT na kierownicę  **Opis zestawu audio do kasku motocyklowego:**  - zestaw audio do montażu w kasku motocyklowym Nolan typ N103 i typ N104 składający się z mikrofonu na giętkim pałąku z dwoma słuchawkami, zespół zakończony wtykiem duży Jack typ Nexus 4-polowy, przewód o długości 30cm ± 10cm,  - zestaw zapewnia prawidłową komunikację radiową w trakcie jazdy motocyklem, nie ogranicza swobody ruchu motocyklisty,  - mikrofonogłośnik z przyciskiem PTT i gniazdem typu duży Jack Nexus 4-polowy zamocowanym na przewodzie o długości 30cm ± 10cm dla podłączenia zespołu audio zamontowanego w kasku.  - mikrofonogłośnik dodatkowo posiada wbudowane gniazdo na mały Jack (3.5 mm),  -zestaw umożliwia podłączenie przewodowego, rozłączalnego przycisku PTT mocowanego na kierownicy motocykla, przewodowy przycisk PTT zapewnia bezpieczny montaż na kierownicy oraz prawidłową współpracę z zestawem, przewód o długości 150cm ± 10cm,  - przewód między terminalem radiowym a mikrofonogłośnikiem z przyciskiem PTT spiralny o długości 50cm ± 10cm w stanie spoczynku ( po rozciągnięciu ok. 75 cm), przewód zakończony wtykiem Hirose 12 pin, zapewnia współpracę z adapterem Hirose 12 pin do radiotelefonu Motorola DP3601,  - zestaw zapewni pełną współpracę w zakresie nadawania i odbioru z radiotelefonem Motorola DP3601,  - klasa ochrony przed wnikaniem pyłu i wody: co najmniej IP54,  - zestaw koloru czarnego  - przewody w otulinie PCV wzmocnione kevlarem,  **Wymagania dodatkowe:**  Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu zestawów audio w kaskach motocyklowych  Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie umowy. |

1. Wymagania dodatkowe
   1. W zakresie obecnie posiadanego sprzętu Zamawiający nie dysponuje informacjami w przedmiocie szczegółowych rozwiązań na poziomie wymaganym do projektowania systemów i urządzeń, dotyczących zastosowanych technologii, protokołów komunikacyjnych itp.
   2. Zamawiający dysponuje informacjami dostępnymi dla użytkownika i podstawowymi instrukcjami serwisowymi do posiadanego sprzętu.
   3. Przez określenie „możliwość” korzystania z danej funkcjonalności należy rozumieć, że dana funkcjonalność jest zaimplementowana, a o jej wykorzystaniu decyduje Zamawiający.
   4. Wszystkie dostarczone zestawy posiadają dopuszczenia i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE.
   5. Wszystkie dostarczone zestawy zapewnią prawidłową współpracę z radiotelefonami wskazanymi w poszczególnych zadaniach oraz umożliwią bezproblemową obsługę.
2. Gwarancja

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wymagań gwarancyjnych i serwisowych** |
| 1 | W ramach umowy dostarczony przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją na okres:  - Zestawy i akcesoria do radiotelefonów noszonych - 24 miesięcy, |
| 2 | Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. |
| 3 | Dostarczony sprzęt musi być nowy, wolny od wad, zgodne z poziomem technologii istniejącym w momencie podpisania umowy. |
| 4 | Gwarancja obejmuje w szczególności:  - wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;  - naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;  - usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu dostarczonych urządzeń. |
| 5 | Czas naprawy nie może przekraczać 14 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia serwisowego przez użytkownika końcowego uszkodzonego sprzętu do wskazanego punktu serwisowego. Wykonawca wskaże adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii sprzętu i akumulatorów będących przedmiotem dostawy w dni robocze w godz. od 8.00 – 16.00 pod numer telefonu faksu lub e-mail w języku polskim z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności. |
| 6 | Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminie, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dłuższym niż 24 godzin liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar gwarancyjnych. |
| 7 | Wykonawca ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem sprzętu uszkodzonego do naprawy z siedziby użytkownika i sprzętu po naprawie do siedziby użytkownika. Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej. |
| 8 | Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy. |
| 9 | Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urządzenie nie może być krótszy, niż na urządzenie dostarczone w ramach umowy. |
| 10 | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. |
| 11 | Wykonawca do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, dołączy karty gwarancyjne określające termin i warunki ważności gwarancji. |

………………………………………………………………………. ..………..……………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data

**Do:**

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………

dokładny adres Wykonawcy

REGON: ………………..………………………… NIP: ………………………………………

Internet: http://.…………… ………………………   e-mail: ………………………………………

numer kierunkowy: ….……………………………

tel. ………………………………… fax. ……..…………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o **na dostawę zestawów kamuflowanych i podkaskowych do radiotelefonów,** Nr sprawy: ZP-7/2016 oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Producent, typ, model oferowany | Ilość (kpl) | Cena  jednostkowa  brutto | Wartość  brutto |
| 1 | Zestaw audio kamuflowany HAN21, 3 przewodowy zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP 3601 |  | 30 |  |  |
| 2 | Zestaw audio kamuflowany HAN21, 3 przewodowy zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 |  | 20 |  |  |
| 3 | Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 |  | 20 |  |  |
| 4 | Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterami do radiotelefonów SepuraSTP9000 |  | 20 |  |  |
| 5 | Zestaw audio z mikrofonosłuchawką kostną FBT2000 wraz z przyciskiem PTT zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterami do radiotelefonów Motorola GP 360 |  | 36 |  |  |
| 6 | Ultra lekki zestaw słuchawkowy FTN6582 zakończony dedykowanym złączem do radiotelefonu Motorola MTH 800 |  | 12 |  |  |
| 7 | Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem dedykowanym do radiotelefonu TETRA Motorola typ MTH800 |  | 22 |  |  |
| 8 | Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola GP 360 |  | 19 |  |  |
| 9 | Zestaw audio do kasku motocyklowego z mikrofonogłośnikiem i przewodowym przyciskiem PTT na kierownicę, zakończony złączem typu Hirose 12 pin z adapterem do radiotelefonu Motorola DP3601 |  | 4 |  |  |

**Oferowane przez produkty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają dopuszczenia i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE oraz zapewnią prawidłową współpracę z radiotelefonami wskazanymi w poszczególnych zadaniach oraz umożliwią bezproblemową obsługę.**

Osoba do kontaktu: ………………………………….…………… tel. ……………………………………..………………..

Email: …………………………………………………………………

Miejscowość i data: ………………………………..

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

**UMOWA Nr …………..**

**PROJEKT**

zawarta w dniu …….. 2016 r. w Krakowie pomiędzy:

**Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, z siedzibą: 31-571 Kraków,** ul. Mogilska 109, NIP: 675-000-55-94, Regon: 351081570, zwanym dalej w tekście **Zamawiającym**, którego reprezentuje

**……………………………………………………………………………………………………………………………….**

a:

**……………………………………………………………………………………………………………………………….** zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**, którego reprezentuje:

……………………………………………………………………..

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonegona podstawie art. 25 ust.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca2016 r. roku „o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016” – zwaną dalej ustawą (j.t - Dz. U. z 2016 r. poz. 393)

.

**PRZEDMIOT UMOWY**

§ 1

* + 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawów kamuflowanych/ dostawa wraz z montażem zestawów podkaskowych do radiotelefonów: …………………………………………… *(zostanie uzupełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej)*.

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że produkty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają dopuszczenia i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE oraz zapewnią prawidłową współpracę z radiotelefonami wskazanymi w poszczególnych zadaniach oraz umożliwią bezproblemową obsługę.

§ 2

Łączna wartość wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy wynosi **………………… zł brutto** (słownie: ……………………………… *złotych*).

**REALIZACJA UMOWY**

§ 3

1. Termin realizacji umowy do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później niż do 30.06.2016r.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu ponosi Wykonawca.

§ 4

DOTYCZY POZYCJI: 1-6

* + 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 109.
    2. Wykonawca zaawizuje dostawę 2 dni przed planowanym terminem faksem na numer: …………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………..
    3. Do dostawy Wykonawca dołączy:
       - 1. oświadczenie, iż produkty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają dopuszczenia i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE oraz zapewnią prawidłową współpracę z radiotelefonami wskazanymi w poszczególnych zadaniach oraz umożliwią bezproblemową obsługę;
         2. karty gwarancyjne produktów określające termin i warunki ważności gwarancji, w których będą zawarte informacje dot. nazwy wykonawcy i daty dostawy a także informacje kontaktowe w zakresie realizowania przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych;
         3. instrukcje obsługi w języku polskim;
    4. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów poszczególnych elementów dokonując sprawdzenia dostarczonych produktów z załącznikiem nr 1 do umowy.
    5. Z czynności odbiorowych będzie sporządzony protokół.
    6. Protokół nie stwierdzający braków, wad, usterek itp. będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

DOTYCZY POZYCJI: 7-9

1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dokona dostawy i montażu zestawów w kaskach motocyklowych Zamawiającego.
2. Wykonawca zaawizuje montaż 2 dni przed planowanym terminem faksem na numer: …………………. oraz pocztą elektroniczną na email: ………………………..
3. Montaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, ul. Mogilska 109.
4. Montaż będzie dokonany przez wykwalifikowaną kadrę Wykonawcy, gwarantującą wysoką jakość usługi.
5. Wykonawca nie będzie naliczał dodatkowych opłat za montaż zestawów.
6. Montaż zestawów w kaskach odbędzie się zgodnie z normami i zaleceniami producenta kasków. Montaż nie spowoduje utraty warunków dopuszczenia do użytkowania w ruchu drogowym.
7. Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenie techniczne umożliwiające przeprowadzenie montażu.
8. Do dostawy Wykonawca dołączy:
   * + - 1. oświadczenie, iż produkty są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają dopuszczenia i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa użytkowania potwierdzone znakiem CE oraz zapewnią prawidłową współpracę z radiotelefonami wskazanymi w poszczególnych zadaniach oraz umożliwią bezproblemową obsługę;
         2. karty gwarancyjne produktów określające termin i warunki ważności gwarancji, w których będą zawarte informacje dot. nazwy wykonawcy i daty dostawy a także informacje kontaktowe w zakresie realizowania przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych;
         3. instrukcje obsługi w języku polskim;
9. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów poszczególnych elementów dokonując sprawdzenia dostarczonych i zamontowanych produktów z załącznikiem nr 1 do umowy.
10. Z czynności odbiorowych będzie sporządzony protokół.
11. Protokół nie stwierdzający braków, wad, usterek itp. będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 5

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone możliwe do usunięcia wady Zamawiający, sporządza protokół odbioru z uwagami. Kary umowne będą naliczane jak za nieterminową realizację umowy, począwszy od dnia o którym mowa w § 3ust.1 do czasu dostarczenia produktów wolnych od wad.
2. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
3. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

**PŁATNOŚĆ**

§ 6

1. Zamawiający zapłaci należność na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Strony ustalają formę płatności jako przelew bankowy, płatny w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Faktura VAT powinna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, NIP: 675-000-55-94;   
   REGON: 351081570; adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**GWARANCJA**

§ 7

1. Przedmiot umowy jest objęty24 miesięczną gwarancją/serwisem, nie krótszą niż gwarancja producenta.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu o którym mowa w § 4 ust. 6 lub ust. 11 *(w zależności od asortymentu)*.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności:
   1. wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;
   2. naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;
   3. usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu dostarczonych urządzeń.
4. Czas naprawy nie może przekraczać 14 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia serwisowego przez użytkownika końcowego uszkodzonego sprzętu do wskazanego w karcie gwarancyjnej punktu serwisowego. Wykonawca wskaże adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii sprzętu i akumulatorów będących przedmiotem dostawy w dni robocze w godz. od 8.00 – 16.00 pod numer telefonu:……………………, faksu:…………………………. lub e-mail: ……………………………… w języku polskim z wyłączeniem numerów o podwyższonej płatności.
5. Jeżeli naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa w terminie o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urządzenia zastępczego, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem. Dostarczenie urządzenia zastępczego nie powoduje naliczenia przez Zamawiającego kar umownych.
6. Wykonawca ponosi koszty transportu związane z dostarczeniem sprzętu uszkodzonego do naprawy z siedziby użytkownika i sprzętu po naprawie do siedziby użytkownika. Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy.
8. Trzykrotne uszkodzenie tego samego urządzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urządzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urządzenie nie może być krótszy, niż na urządzenie dostarczone w ramach umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

**KARY UMOWNE**

§ 8

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego w §3 ust. 1 terminu, chociażby niedotrzymanie terminu nie wynikało z jego winy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub prawo do żądania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto umowy określonej w §2 za każdy dzień opóźnienia w realizacji, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto umowy, nawet jeżeli opóźnienie dotyczyłoby jedynie części asortymentu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronieWykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków o których mowa w § 7 ust. 4 oraz ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji gdy wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym.
5. W przypadku uchybienia terminu realizacji przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania kolejnego terminu oraz naliczenia kar umownych przewidzianych powyżej. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy wyklucza zastosowanie kary umownej z tytułu opóźnienia wykonania umowy, natomiast nie zwalnia od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od daty realizacji określonej w § 3 ust. 1 umowy.
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto.
7. W przypadku opóźnienia płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
8. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają żądania odszkodowania przekraczającego ich wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód na zasadach ogólnych.
9. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności podstawowej naliczonych kar umownych.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.

**POSTANOWIENIA OGÓLNE I PORZĄDKOWE**

§ 9

Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1. ze strony Zamawiającego: ……………, email: …………………….
2. ze strony Wykonawcy:………………,

§10

Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest:

1. Opis Przedmiotu zamówienia

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony oddają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.).

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, wszystkie na prawach oryginału, z których dwa otrzymuje Zamawiający**,** a jeden Wykonawca.

**Zamawiający Wykonawca**